**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ**

**Красногвардейское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» предупреждает** - будьте осторожны с бытовым газом, выпол­няйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов.

Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: сжиженный газ в баллонах и природный газ.

Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но, для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие спе­цифический запах.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций.

**Собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах ОБЯЗАНЫ:**

1. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

2. Перед розжигом горелок духового шкафа обеспечить предварительную его вентиляцию в течение 3-5 минут.

3. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона.

4. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу ГУП РК «Крымгазсети» об обнаружении следующих фактов:

* наличие утечки газа или срабатывания систем контроля загазованности помещений;
* отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
* падении давления газа;
* приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны поставщика газа;
* повреждение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
* авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом.

5. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.

6. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

7. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы ГУП РК «Крымгазсети», а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

8. В случае предстоящего отсутствия более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.

9. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к внутридомовому или внутриквартирному газовому оборудованию в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию.

10. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.

11. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.

12. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

13. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.

14. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

15. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

# Действия при обнаружении утечки газа:

1. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе) утечки газа или срабатывании систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:

* немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;
* перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;
* при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;
* незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;
* в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);
* не зажигать огонь, не курить;
* принять меры по удалению людей из загазованной среды;
* оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных помещениях;
* покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу (при вызове с мобильного телефона набрать **112** или **104**, при вызове со стационарного телефона набрать **04**), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

**Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах ЗАПРЕЩЕНО:**

1. Совершать действия по монтажу газопроводов, а также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или баллонной установке СУГ без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).

2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.

4. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых установлено внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование, без согласования с органом местного самоуправления.

5. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания систем контроля загазованности помещений.

6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

7. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.

8. Самовольно подключать внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование, в том числе, бытовое газоиспользующее оборудование после его отключения специализированной организацией, а также иными экстренными оперативными службами.

9. Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.

10. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.

11. Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.

12. Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа.

13. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд.

14. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях:

* выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
* обнаружения утечки газа;
* срабатывания систем контроля загазованности помещений.

15. Использовать внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование не по назначению, в том числе:

* отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;
* привязывать к газопроводам посторонние предметы (веревки, кабели и иные);
* использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;
* сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него.

16. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.

17. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.

18. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.

19. Допускать порчу и повреждение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, хищение газа.

20. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.

21. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

22. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.

23. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты, 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.

24. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.

**Будьте внимательны и осторожны! Не пренебрегайте правилами безопасности.**

**ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ** [**https://sites.google.com/view/gazseti**](https://sites.google.com/view/gazseti)